2.1.pielikums

Iepirkuma „Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/4 nolikumam

**Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)**

Objekts: Enerģētiķa un tehniķa kabinetu remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | | Mērv. | Darba daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
| Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | | Mehānismi (euro) | | **Kopā (euro)** | Darbietilpība (c/h) | | | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | | **Summa (euro)** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Linoleja, grīdlīstu, grīdas demontāža un utilizācija | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 2 | Jauna grīdas siju un retināta dēļu klāja montāža | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 3 | Brusas 75\*50 | | m3 | 1,12 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 4 | dēļi 25 mm | | m3 | 0,90 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 5 | palīgmateriāli t.s. Skrūves u.c. materiāli | | gab. | 2,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 6 | OSB grīdas loksnes ieklāšana, pieskrūvējot | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 7 | OSB - mitrumizturīgās plātnes, 18 mm | | m2 | 37,5 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 8 | Skrūves u.c. palīgmateriāli | | kompl | 2 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 9 | Apakšklāja ieklāšana | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 10 | Steico Underfloor kokšķiedru apakšklājs | | m2 | 2,10 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 11 | Lamināta ieklāšana | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 12 | Lamināts 32. klase | | m2 | 36,30 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 13 | Alumīnija noseglīstes montāža pie durvīm | | gab. | 2 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 14 | Alumīnija noseglīste | | gab. | 2 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 15 | paligmateriāli | | kpl | 2 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 16 | Grīdlīstes montāža | | m | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 17 | PVC grīdlīstes un stūrīši | | m | 2,20 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 18 | palīgmateriāli t.s. Dībeļi u.c. materiāli | | kompl. | 2,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 19 | Sienas attīrīšana no krīta balsinājuma | | m2 | 10,68 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 20 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | | m2 | 29,5 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 21 | grunts (Tiefgrunts vai analogs) 0,1x2 | | kg | 5,90 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 22 | mašīnapmetums Knauf MP-75 | | kg | 74,76 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 23 | špaktele | | kg | 106,20 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 24 | smilšpapīrs P100 | | m | 3 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 25 | Esošo tapešu noņemšana sienām | | m2 | 57,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 26 | Tapešu līmēšana | | m2 | 92,64 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 27 | Krāsojamās tapetes | | m2 | 101,90 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 28 | Tapešu līme | | kg | 2,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 29 | Piekārto griestu ierīkošana | | m2 | 33,00 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| 30 | piekārtie griesti 0.6m loksnes un stiprinājumi | | m2 | 2,20 |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
| **31** | **Kopā** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
|  | Materiālu transporta izdevumi ...% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Kopā** t.sk. virsizdevumi un peļņa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |

2.2.pielikums

Iepirkuma „Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/4 nolikumam

**Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Elektriķu darbnīcas telpas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | |
| Laika norma (c/h) | | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | **Kopā (EUR)** | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | | Mehānismi (EUR) | | **Summa (EUR)** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
|  | **Demontāža** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Grīdu seguma demontāža, utilizācija | m2 | 35,3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Grīdas** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Grīdu apšūšana ar OSB loksnēm | m2 | 35,3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | OSB loksnes 18 mm | gb | 14 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Skrūves | gb | 720 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 4 | Grīdu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 35,3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Grīdu špaktele | kg | 35 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5 | Linoleja seguma ieklāšana grīdām. | m2 | 35,3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Linolejs PVC 34 klase, 2mm | m2 | 38 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Linoleja līme | l | 17,7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Lodēšanas diegs | m | 20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 6 | Kājlīstu izbūve grīdām | m | 35,8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Krāsotas koka kājlīstes | m | 38 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Stiprinājumi | gb | 105 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Sienas** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 119,8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Tiefengrund LF | l | 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Špaktele | kg | 120 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | Sienu krāsošana | m2 | 119,8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Tonēta emulsija | l | 36 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3 | Koka durvju demontāža, jaunu ugunsdrošu divviru durvju montāža, durvju ailu apdare | m2 | 3,84 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Ugunsdrošas divviru metāla durvis EI 30 | gb | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Ugunsdrošas putas | gb | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Enkuri | gb | 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Ailu apdares materiāli | k-pl | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 4 | Koka durvju krāsošana no abām pusēm | m2 | 4,2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Krāsa kokam (tonēta) | l | 1,5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Griesti** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Griestu paneļu attīrīšana no kaļķa balsinājuma ,t.sk. paneļu ribas | m2 | 52 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | Griestu paneļu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 52 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Tiefengrund LF | l | 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Špaktele | kg | 52 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | Griestu paneļu krāsošana | m2 | 52 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Emulsija | l | 15,6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Dažādi** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Būvgružu iznešana | m3 | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Gružu konteineru noma | gb | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Kopā** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Materiālu transporta izdevumi ...% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Kopā** t.sk. virsizdevumi un peļņa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.3.pielikums

Iepirkuma „Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/4 nolikumam

**Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Atslēdznieku telpas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Darba nosaukums | | Mērv. | | Daudz. | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
| Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | **Kopā (EUR)** | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | **Summa (EUR)** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | | **Demontāža** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Grīdas flīžu demontāža, flīžu līmes attīrīšana demontētajās vietās (25% no telpas platības) | | m2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Radiātoru kastu demontāža | | m | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Sienas** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Sienu gruntēšana, līdzināšana | | m2 | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Tiefengrund LF | | l | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Ģipša apmetums 2mm | | kg | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | | m2 | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Špaktele | | kg | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | Sienu krāsošana | | m2 | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Tonēta emulsija | | l | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | Koka durvju demontāža, jaunu ugunsdrošu divviru durvju montāža, durvju ailu apdare | | m2 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Ugunsdrošas metāla durvis EI 30 | | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Ugunsdrošas putas | | gb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Enkuri | | gb | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Ailu apdares materiāli | | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Griesti** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Griestu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | | m2 | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Tiefengrund LF | | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Špaktele | | kg | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | Griestu krāsošana | | m2 | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Emulsija | | l | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Grīdas** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Grīdu sagatavošana flīzēšanai un gruntēšana zem flīzēm | | m2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Tiefengrund LF | | l | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Grīdu daļēja flīzēšana | | m2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Grīdas flīzes – akmens masa, slīdības pakāpe R10 | | m2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Flīžu līme | | kg | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Šuvju mastika | | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Dažādi** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Radiatoru un radiātoru cauruļu tīrīšana un krāsošana | | m2 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Radiātoru krāsa | | l | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | Būvgružu iznešana | | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Gružu konteineru noma | | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Kopā** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Materiālu transporta izdevumi ...% | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Kopā** t.sk. virsizdevumi un peļņa | | | | | | | | | | | | | | |